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Поправка внесена изготовителем базы данных



     1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства наружной рекламы (рекламные конструкции), размещенные на территориях населенных пунктов. Стандарт устанавливает общие технические требования к средствам наружной рекламы и правила их размещения, а также требования к знакам информирования об объектах притяжения.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

     2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

     3 Термины и определения
         
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1-3.8 (Исключены, Изм. N 2).

3.9 наружная реклама: Реклама, распространяемая в виде плакатов, стендов, щитовых установок, панно, световых табло и иных технических средств.

3.10 средства наружной рекламы: Технические средства стабильного территориального размещения рекламы.

3.11 знаки информирования об объектах притяжения: Знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об объектах городской инфраструктуры, по приложению А.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.12-3.16 (Исключены, Изм. N 2).

3.17 коридор безопасности: Земельные участки (независимо от категории земель), включающие в себя территорию, прилегающую к проезжим частям дорог в населенных пунктах, на которых в целях обеспечения безопасности дорожного движения запрещается устанавливать рекламные конструкции.

Примечание - Граница коридора безопасности определяется в соответствии с правилами, установленными в приложении Г настоящего стандарта.

3.18 конструкция Г-образного типа: Отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая информационное поле (поля), расположенное с одной стороны от центральной вертикальной оси ее опоры.

3.19 конструкция Т-образного типа: Отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая информационное поле (поля), расположенное с обеих сторон от центральной вертикальной оси ее опоры.

3.20 информационное поле рекламной конструкции: Конструктивная часть рекламной конструкции, предназначенная для размещения рекламы и (или) социальной рекламы, включая элементы обрамления данной части

3.17-3.20 (Введены дополнительно, Изм. N 3).

     4 Общие требования к наружной рекламе
4.1 Значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной рекламы и знаков информирования об объектах притяжения должны быть ниже на 25% аналогичных характеристик дорожных знаков по ГОСТ Р 52290.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.2 Наружная реклама не должна:

- вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным;

- ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения и мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства;

- иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или какого-либо объекта;

- издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги лицами с нормальным слухом.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

4.3 Изображения знаков информирования об объектах притяжения приведены в приложении А, размеры знаков - в приложении Б.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

4.4 Рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора).

(Введен дополнительно, Изм. N 3).     

     5 Требования к средствам наружной рекламы
5.1 Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготовлять и устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям [1]-[9] и других нормативных документов.

5.2 Конструкции средств наружной рекламы должны соответствовать строительным нормам и правилам, другим нормативным документам.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами.

5.4 Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости.

5.5 В средствах наружной рекламы используют осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок [10], а их эксплуатация - требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности [11], [12].

5.6 При внутреннем или наружном освещении рекламы осветительные приборы и устройства должны быть установлены таким образом, чтобы исключить ослепление участников движения прямыми или отраженными световыми лучами.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5.7 Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

5.8, 5.9 (Исключены, Изм. N 1).

5.10 Средство наружной рекламы должно иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и номера его телефона.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5.11 Не допускается применять знаки информирования об объектах притяжения, изображения которых отличаются от приведенных в приложении А.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

     6 Правила размещения средств наружной рекламы
6.1 Средства наружной рекламы не должны быть размещены в границах коридора безопасности, а также:

- на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;

- на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей;

- над проезжей частью;

- на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;

- на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.      

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).
6.2 (Исключен, Изм. N 3).

6.3 (Измененная редакция, Изм. N 1); (Исключен, Изм. N 3).

6.4 Допускается размещение рекламных конструкций на конструктивно выделенных бортовым камнем или защитными ограждениями разделительных полосах, в том числе на газонах, разделяющих транспортные потоки, и центральных частях перекрестков с круговым движением, за пределами границ коридора безопасности, определяемых в соответствии с требованиями к территориальному размещению рекламных конструкций, установленными приложением Г.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

6.5 (Исключен, Изм. N 2).

6.6 (Исключен, Изм. N 3).

Таблица 1 (Исключена, Изм. N 3).

6.7 (Исключен, Изм. N 3).

Таблица 1а (Исключена, Изм. N 3).

6.6, 6.7 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.8 (Исключен, Изм. N 1).

6.9 Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог и улиц.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

     
Г.6.2 Таблицы определения минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля для рекламных конструкций, относящихся к Т-образному типу или Г-образному типу с информационным полем, расположенным между опорой и проезжей частью
Таблица Г.4 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =2,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =2,5 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	34,9
	29,6
	22,7
	15,6
	8,4
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	36,2
	30,9
	24,2
	17,4
	10,5
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	37,4
	32,3
	25,8
	19,2
	12,5
	5,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	38,6
	33,7
	27,4
	21,0
	14,5
	7,9
	1,3
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	39,8
	35,0
	29,0
	22,7
	16,4
	10,1
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	40,9
	36,3
	30,5
	24,4
	18,3
	12,2
	6,0
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	42,0
	37,6
	31,9
	26,1
	20,2
	14,2
	8,2
	2,2
	0,2
	0,2

	2,5
	43,1
	38,8
	33,3
	27,7
	22,0
	16,2
	10,4
	4,5
	0,2
	0,2

	2,75
	44,1
	40,0
	34,7
	29,2
	23,7
	18,1
	12,5
	6,8
	1,1
	0,2

	3
	45,1
	41,1
	36,0
	30,7
	25,3
	19,9
	14,5
	9,0
	3,5
	0,2

	3,25
	46,1
	42,2
	37,2
	32,1
	26,9
	21,6
	16,4
	11,1
	5,7
	0,4

	3,5
	47,0
	43,2
	38,4
	33,4
	28,4
	23,3
	18,2
	13,1
	7,9
	2,7

	3,75
	47,9
	44,2
	39,5
	34,7
	29,8
	24,9
	19,9
	15,0
	9,9
	4,9

	4
	48,7
	45,1
	40,6
	35,9
	31,2
	26,4
	21,6
	16,8
	11,9
	7,0

	4,25
	49,5
	46,0
	41,6
	37,1
	32,5
	27,9
	23,2
	18,5
	13,8
	9,1

	4,5
	50,2
	46,9
	42,6
	38,2
	33,8
	29,3
	24,7
	20,2
	15,6
	11,0

	4,75
	51,0
	47,7
	43,5
	39,3
	34,9
	30,6
	26,2
	21,7
	17,3
	12,8

	5
	51,6
	48,5
	44,4
	40,3
	36,1
	31,8
	27,5
	23,2
	18,9
	14,6


Таблица Г.5 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =4 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =2,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =4 м; =2,5 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	26,4
	19,9
	11,5
	2,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	28,5
	22,3
	14,3
	6,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	30,5
	24,6
	16,9
	9,1
	1,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	32,5
	26,8
	19,5
	12,0
	4,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	34,3
	28,9
	21,9
	14,7
	7,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	36,1
	30,8
	24,1
	17,3
	10,3
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	37,7
	32,7
	26,3
	19,7
	13,0
	6,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	39,2
	34,4
	28,3
	21,9
	15,5
	9,1
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	40,7
	36,1
	30,1
	24,1
	17,9
	11,7
	5,5
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	42,0
	37,6
	31,9
	26,1
	20,1
	14,2
	8,2
	2,1
	0,2
	0,2

	3,25
	43,3
	39,0
	33,5
	27,9
	22,2
	16,5
	10,7
	4,9
	0,2
	0,2

	3,5
	44,5
	40,4
	35,1
	29,7
	24,2
	18,7
	13,1
	7,5
	1,9
	0,2

	3,75
	45,6
	41,6
	36,5
	31,3
	26,0
	20,7
	15,3
	9,9
	4,5
	0,2

	4
	46,6
	42,8
	37,9
	32,9
	27,8
	22,6
	17,4
	12,2
	7,0
	1,7

	4,25
	47,6
	43,9
	39,2
	34,3
	29,4
	24,4
	19,4
	14,4
	9,3
	4,2

	4,5
	48,5
	45,0
	40,4
	35,7
	30,9
	26,1
	21,3
	16,4
	11,5
	6,6

	4,75
	49,4
	45,9
	41,5
	37,0
	32,4
	27,7
	23,0
	18,3
	13,6
	8,8

	5
	50,2
	46,9
	42,6
	38,2
	33,7
	29,2
	24,7
	20,1
	15,5
	10,9


Таблица Г.6 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =3 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =2,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =3 м; =2,5 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	15,6
	7,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	19,4
	12,0
	2,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	22,8
	15,8
	6,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	25,9
	19,3
	10,8
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	28,6
	22,4
	14,4
	6,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	31,1
	25,3
	17,7
	10,0
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	33,4
	27,9
	20,7
	13,4
	5,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	35,5
	30,2
	23,4
	16,5
	9,4
	2,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	37,4
	32,4
	25,9
	19,3
	12,5
	5,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	39,2
	34,4
	28,2
	21,8
	15,4
	8,9
	2,4
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	40,8
	36,2
	30,2
	24,2
	18,1
	11,9
	5,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	42,2
	37,8
	32,2
	26,4
	20,5
	14,6
	8,6
	2,6
	0,2
	0,2

	3,75
	43,6
	39,4
	33,9
	28,4
	22,8
	17,1
	11,3
	5,6
	0,2
	0,2

	4
	44,8
	40,8
	35,6
	30,2
	24,8
	19,4
	13,9
	8,3
	2,8
	0,2

	4,25
	46,0
	42,1
	37,1
	32,0
	26,8
	21,5
	16,2
	10,9
	5,5
	0,2

	4,5
	47,1
	43,3
	33,5
	33,6
	28,6
	23,5
	18,4
	13,3
	8,1
	3,0

	4,75
	48,1
	44,5
	39,8
	35,1
	30,2
	25,4
	20,4
	15,5
	10,5
	5,5

	5
	49,0
	45,6
	41,1
	36,5
	31,8
	27,1
	22,3
	17,6
	12,8
	8,0


Таблица Г.7 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =3 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =3 м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	5,6
	2,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	9,0
	5,7
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	12,2
	9,1
	4,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	15,1
	12,1
	7,9
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	17,8
	14,9
	10,9
	6,5
	1,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	20,2
	17,5
	13,6
	9,5
	5,0
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	22,5
	19,8
	16,2
	12,2
	7,9
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	24,6
	22,0
	18,5
	14,7
	10,5
	6,2
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	26,5
	24,1
	20,7
	17,0
	13,0
	8,8
	4,5
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	28,3
	26,0
	22,7
	19,1
	15,3
	11,3
	7,1
	2,8
	0,2
	0,2

	4,75
	30,0
	27,7
	24,6
	21,1
	17,5
	13,6
	9,5
	5,4
	1,1
	0,2

	5
	31,6
	29,4
	26,3
	23,0
	19,5
	15,7
	11,8
	7,8
	3,6
	0,2


Таблица Г.22 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =5,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =5,5 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	3,8
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	6,0
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	8,2
	5,4
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	10,4
	7,7
	3,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	12,5
	9,9
	6,2
	2,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	14,5
	12,0
	8,4
	4,5
	0,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	16,5
	14,0
	10,6
	6,8
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	18,4
	16,0
	12,7
	9,0
	5,0
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	20,2
	17,9
	14,7
	11,1
	7,3
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	21,9
	19,7
	16,6
	13,1
	9,4
	5,5
	1,3
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	23,6
	21,4
	18,4
	15,1
	11,5
	7,6
	3,6
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	25,2
	23,1
	20,1
	16,9
	13,4
	9,7
	5,8
	1,8
	0,2
	0,2

	4
	26,7
	24,6
	21,8
	18,7
	15,3
	11,7
	7,9
	4,0
	0,2
	0,2

	4,25
	28,1
	26,1
	23,4
	20,3
	17,0
	13,6
	9,9
	6,1
	2,2
	0,2

	4,5
	29,5
	27,6
	24,9
	21,9
	18,7
	15,4
	11,8
	8,1
	4,3
	0,4

	4,75
	30,8
	28,9
	26,3
	23,5
	20,4
	17,1
	13,6
	10,0
	6,3
	2,5

	5
	32,0
	30,2
	27,7
	24,9
	21,9
	18,7
	15,3
	11,9
	8,3
	4,6


Таблица Г.23 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =4 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =5,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =4 м; =5,5 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	3,6
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	6,6
	3,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	9,4
	6,7
	2,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	12,0
	9,4
	5,7
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	14,5
	11,9
	8,4
	4,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	16,8
	14,3
	10,9
	7,2
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	18,9
	16,6
	13,3
	9,7
	5,8
	1,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	21,0
	18,7
	15,5
	12,0
	8,3
	4,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	22,9
	20,7
	17,6
	14,3
	10,6
	6,7
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	24,7
	22,6
	19,6
	16,3
	12,8
	9,1
	5,1
	1,1
	0,2
	0,2

	4,5
	26,4
	24,3
	21,5
	18,3
	14,9
	11,3
	7,5
	3,5
	0,2
	0,2

	4,75
	27,9
	26,0
	23,2
	20,1
	16,8
	13,3
	9,7
	5,9
	1,9
	0,2

	5
	29,4
	27,5
	24,8
	21,9
	18,7
	15,3
	11,7
	8,1
	4,2
	0,3


Таблица Г.24 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =3 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =5,5 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =3 м; =5,5 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	2,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	6,1
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	9,3
	6,5
	2,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	12,2
	9,6
	5,9
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	14,9
	12,4
	8,8
	4,9
	0,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	17,4
	14,9
	11,6
	7,8
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	19,7
	17,3
	14,1
	10,5
	6,6
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	21,8
	19,5
	16,4
	13,0
	9,2
	5,3
	1,1
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	23,8
	21,6
	18,6
	15,3
	11,7
	7,9
	3,9
	0,2
	0,2
	0,2

	4,75
	25,6
	23,5
	20,6
	17,4
	14,0
	10,3
	6,4
	2,4
	0,2
	0,2

	5
	27,3
	25,3
	22,5
	19,4
	16,1
	12,5
	8,8
	4,9
	1,0
	0,2


Таблица Г.25 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =5 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =6 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =5 м; =6 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	2,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	4,5
	2,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	6,8
	4,4
	1,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	9,0
	6,7
	3,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	11,1
	8,9
	5,7
	2,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	13,2
	11,0
	7,9
	4,5
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	15,2
	13,1
	10,1
	6,8
	3,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	17,1
	15,0
	12,1
	8,9
	5,4
	1,7
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	18,9
	16,9
	14,1
	11,0
	7,6
	4,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	20,6
	18,7
	16,0
	12,9
	9,7
	6,2
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	22,2
	20,4
	17,7
	14,8
	11,6
	8,2
	4,7
	0,9
	0,2
	0,2

	4,25
	23,8
	22,0
	19,5
	16,6
	13,5
	10,2
	6,7
	3,1
	0,2
	0,2

	4,5
	25,3
	23,6
	21,1
	18,3
	15,3
	12,1
	8,7
	5,2
	1,6
	0,2

	4,75
	26,7
	25,0
	22,6
	19,9
	17,0
	13,9
	10,6
	7,2
	3,7
	0,2

	5
	28,1
	26,4
	24,1
	21,5
	18,7
	15,6
	12,5
	9,1
	5,7
	2,1


Таблица Г.26 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =4 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =6 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =4 м; =6 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	3,4
	0,9
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	6,3
	3,9
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	9,0
	6,6
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	11,5
	9,2
	6,1
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	13,8
	11,7
	8,6
	5,2
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	16,0
	14,0
	11,0
	7,7
	4,2
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	18,1
	16,1
	13,3
	10,1
	6,7
	3,0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	20,1
	18,1
	15,4
	12,3
	9,0
	5,5
	1,8
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	21,9
	20,0
	17,4
	14,4
	11,2
	7,8
	4,2
	0,4
	0,2
	0,2

	4,75
	23,6
	21,8
	19,3
	16,4
	13,3
	10,0
	6,5
	2,9
	0,2
	0,2

	5
	25,3
	23,5
	21,0
	18,3
	15,3
	12,1
	8,7
	5,1
	1,5
	0,2


Таблица Г.27 - Определение минимального расстояния от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1 (, м), в зависимости от расстояния от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции (, м) при габаритной высоте дорожного знака над уровнем проезжей части =3 м и высоте рекламной конструкции от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля =6 м

(=75,4 м; =1,2 м; =1,75 м; =0,4; =60 км/ч; =3 м; =6 м)
В метрах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от края проезжей части до дальней от края проезжей части точки горизонтальной проекции дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, , м
	Расстояние от края проезжей части до ближайшего края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции 

	
	0,6
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	3,5
	4
	4,5
	5

	
	Минимальное расстояние от установленной сбоку от проезжей части рекламной конструкции до расположенного по ходу движения дорожного знака, предусмотренного Г.3.1, 

	0,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	1,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,25
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	2,75
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3
	3,3
	0,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,25
	6,5
	4,0
	0,6
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,5
	9,4
	7,1
	3,8
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3,75
	12,1
	9,9
	6,7
	3,3
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4
	14,6
	12,5
	9,5
	6,1
	2,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,25
	16,9
	14,9
	12,0
	8,7
	5,2
	1,5
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4,5
	19,1
	17,1
	14,3
	11,2
	7,8
	4,2
	0,4
	0,2
	0,2
	0,2

	4,75
	21,1
	19,2
	16,5
	13,5
	10,2
	6,8
	3,1
	0,2
	0,2
	0,2

	5
	23,0
	21,1
	18,5
	15,6
	12,5
	9,1
	5,6
	1,9
	0,2
	0,2



Приложение Г. (Введено дополнительно, Изм. N 3).



Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2009



Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

